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 江苏安舜技术服务有限公司Alex Stewart (Agriculture) China Ltd
	　

	生活饮用水39项常规套餐

	项目
	水样体积（mL）
	容器
	保存方法
	保存时间（≤）
	特殊要求

	菌落总数+总大肠菌群+大肠埃希氏菌
	单独采样500
	即用型市售无菌袋（不要用水样荡洗）
	0℃~4℃冷藏，避光。
	8h
	/

	亚氯酸盐+氯酸盐+溴酸盐
	500
	棕色玻璃瓶
	加入乙二胺溶液至其质量浓度为50mg/L，密封，摇匀，0℃～4℃冷藏保存。
	亚氯酸盐+氯酸盐当天测定；溴酸盐28天
	对于用二氧化氯和臭氧消毒的水样需通入惰性气体（如高纯氮气)10min(1.0L/min)以除去二氧化氯和臭氧等活性气体；加氯消毒的水样则可省略此步骤

	三氯甲烷+一氯二溴甲烷+二氯一溴甲烷+三溴甲烷+三卤甲烷
	500
	洁净磨口硬质玻璃瓶
	加入盐酸1+1，调至pH≤2，水样要充满至溢流并密封，0℃~4℃冷藏，避光。（水中有余氯时，现场加适量抗坏血酸去除余氯，需现场测定余氯）
	12小时
	/

	pH
	200
	洁净聚乙烯材质瓶、桶或袋
	0℃~4℃冷藏
	12小时
	宜现场测定

	色度+浑浊度
	100
	洁净聚乙烯材质瓶、桶或袋
	0℃~4℃冷藏
	24小时
	宜现场测定

	嗅和味+肉眼可见物
	100
	洁净聚乙烯材质瓶、桶或袋
	0℃~4℃冷藏
	24小时
	/

	氰化物
	1000
	洁净磨口硬质玻璃瓶
	加NaOH，调至pH≥12，0℃~4℃冷藏，避光。
	24小时
	水中有余氯时，现场加适量抗坏血酸去除余氯，需现场测定余氯

	氨
	600
	洁净聚乙烯材质瓶、桶或袋
	600mL中加0.48mL浓硫酸，0℃~4℃冷藏，避光。
	24小时
	/

	总α放射性+总β放射性
	单独采样3000
	洁净聚乙烯材质桶
	每升水样加20mL硝酸，暗处保存
	尽快检测
	记录采样信息

	六价铬
	200
	洁净聚乙烯材质瓶、桶或袋
	加NaOH，调pH至7~9
	48小时
	/

	硝酸盐+氟化物+氯化物+硫酸盐
	25
	洁净聚乙烯材质瓶、桶或袋
	0℃~4℃冷藏，避光。
	48小时（硝酸盐）、14天
	/

	二氯乙酸+三氯乙酸
	50mL
	洁净磨口硬质玻璃瓶
	5mg氯化铵晶体放于50mL具塞采样瓶中，0℃~4℃冷藏保存
	7天
	取满水样。自来水采集时，先打开水龙头，使水流中不含气泡，采集时注意不要让水溢出，盖好塞子，上下翻转振摇使晶体溶解。

	铝+锰+铁+铜+锌+砷+镉+汞+铅
	500
	洁净聚乙烯材质瓶、桶或袋
	加硝酸，调至pH≤2
	14天
	/

	高锰酸盐指数
	500
	洁净磨口硬质玻璃瓶
	500mL水样加0.4mL浓硫酸，0℃~4℃，冷藏
	/
	/

	总硬度
	100
	无要求
	无要求
	无要求
	无要求

	溶解性总固体
	200
	无要求
	无要求
	无要求
	无要求

	　
	
	
	
	
	　

	样品管理总体要求
	标签需注明水样编号、采样者、日期、时间、地点、保存方法
	　

	
	每批样品至少设一个现场空白、一个运输空白
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	渔业水33项

	项目
	方法
	水样体积（mL）
	容器
	保存方法
	保存时间（≤）
	特殊要求

	色、臭、味
	GB 11607-1989
	/
	/
	/
	/
	要求不得使鱼、虾、贝、藻类带有异色、异臭、异味；不在现场看不到

	漂浮物质
	GB 11607-1989
	/
	/
	/
	/
	水面不得出现明显的油膜或浮沫；不在现场看不到

	pH值
	HJ 1147-2020
	100
	聚乙烯瓶
	样品充满容器立即密封
	2小时
	/

	总大肠菌群
	GB/T 5750.12-2023  5.1 多管发酵法
	单独采样500
	即用型市售无菌袋
	0℃~4℃冷藏，避光。
	8小时
	不要用水样荡洗

	丙烯醛
	GB/T 5750.8-2023  19 气相色谱法
	200
	磨口塞玻璃瓶
	每升失中加入1mL浓硫酸，0℃~4℃避光冷藏
	24小时
	/

	丙烯腈
	GB/T 5750.8-2023  18 气相色谱法
	200
	磨口塞玻璃瓶
	0℃~4℃避光冷藏
	24小时
	/

	六价铬
	GB/T 7467-1987
	250
	玻璃瓶
	加入氢氧化钠调节pH≈8
	24小时
	/

	挥发酚
	HJ 503-2009  方法1 萃取分光光度法
	1000
	硬质玻璃瓶
	加磷酸酸化至pH约4.0，并每升水加入1g五水硫酸铜，以抑制微生物对酚类的生物氧化作用。4℃避光冷藏
	24小时
	在样品采集现场，用淀粉-碘化钾试纸检测样品中有无游离氯等氧化剂的存在。若试纸变蓝，应及时加入过量硫酸亚铁去除

	氰化物
	HJ 484-2009  方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	600
	聚乙烯瓶
	立即加氢氧化钠固定，一般每升水样加0.5g固体氢氧化钠。当水样酸度高时，应多加固体氢氧化钠，使样品的pH>12，4℃以下保存
	24小时
	现场采样时需用所采水样淋洗3次后采集，当样品中含有大量硫化物时，应先加碳酸镉或碳酸铅固体粉末，除去硫化物后，再加氢氧化钠固定。检验硫化物方法，可取1滴水样或样品，放在乙酸铅试纸上，若变黑色(硫化铅)，说明有硫化物存在。

	溶解氧
	GB/T 7489-1987
	500mL~600mL
	250mL~300mL玻璃细口瓶
	充满细口瓶至溢流，消除玻璃瓶附着气泡后加1mL340g/L二价硫酸锰溶液和2mL碱性试剂（将试剂加到水样液面以下），将细口瓶上下颠倒转动几次，使瓶内的成分充分混合，静置沉淀最少5min，然后再重新颠倒混合均匀。避光保存
	24小时
	需在现场确认1、是否存在能固定或消耗点的悬浮物；2、检验是否存在氧化或还原物质；

	五日生化需氧量（BOD)
	HJ 505-2009  非稀释非接种法
	单独采样1600
	棕色玻璃瓶
	0℃~4℃冷藏，暗处，密封
	24小时
	水样需充满样品瓶

	石油类 
	HJ 970-2018
	1500
	500mL棕色硬质玻璃瓶
	加盐酸酸化至pH≤2，0℃~4℃冷藏
	3天
	/

	马拉硫磷+甲基对硫磷+乐果
	GB/T 13192-1991
	200
	1L玻璃磨口瓶
	弱酸保存，0℃~4℃冷藏
	3天
	采集前水样润洗采样瓶2~3次

	甲胺磷
	HJ 1183-2021
	100
	100mL棕色具塞磨口瓶
	用1+1盐酸或者0.4g/mL氢氧化钠调节pH6.5~7.5，4℃以下保存
	3天
	水样充满样品瓶

	硫化物
	HJ 1226-2021
	单独采样600
	聚乙烯瓶
	通常每升水中加入2mL1mol/L乙酸锌、1mL6g/L氢氧化钠溶液、2mL抗氧化剂溶液，常温避光保存
	4天
	1、采样时，采样瓶中先加入乙酸锌溶液，再加水样近满瓶，然后依次加入氢氧化钠溶液和抗氧化剂溶液，加塞后不留液上空间充满样品瓶。2、在采样现场用实验用水代替水样，以同样步骤加入保存剂后，作为全程序空白样品带回实验室。3、可以采集多个平行样品用于高浓度样品稀释、现场平行样和样品基体加标。

	悬浮物
	GB/T 11901-1989
	单独采样500
	聚乙烯瓶
	4℃冷藏
	7天
	用采集水样润洗三次，漂浮或浸没的不均匀固体物质要从水中去除

	六六六（丙体)+滴滴涕
	GB/T 7492-1987
	500
	1L玻璃磨口瓶
	0℃~4℃冷藏
	7天
	采集前水样润洗采样瓶2~3次

	五氯酚钠
	HJ 591-2010
	200
	棕色玻璃瓶
	每100mL水中加1mL10%硫酸溶液和0.5g无水硫酸铜，0℃~4℃冷藏暗处保存
	7天
	采样时若有余氯存在，应向每100ml水样中加入约80mg硫代硫酸钠，摇匀。样品应避免阳光直射。

	克百威(呋喃丹)
	HJ 827-2017  6.2.1 直接进样法
	250
	250mL棕色具塞磨口瓶
	用1+1硫酸或者0.4g/mL氢氧化钠调节pH2~8，4℃以下避光保存
	7天
	水样充满样品瓶，不留气泡

	黄磷
	HJ 701-2014
	500
	500mL棕色玻璃瓶
	4℃以下避光保存
	7天
	水样充满样品瓶，盖紧瓶盖并倒置检查瓶内是否存在气泡。若样品瓶中有气泡，应重新采集。

	非离子氨
	GB 11607-1989  HJ535-2009 非离子氨
	250
	聚乙烯瓶
	加硫酸使水样酸化至pH＜2，
2~5℃保存
	7天
	/

	氟化物
	HJ 487-2009
	200
	聚乙烯瓶
	4℃冷藏避光
	14天
	/

	镉+铅+铜
	GB/T 7475-1987  第二部分 螯合萃取法
	300
	聚乙烯瓶
	每升水样中加入2ml浓硝酸，酸化至pH1~2
	14天
	/

	锌
	GB/T 7475-1987  第一部分 直接法
	300
	聚乙烯瓶
	每升水样中加入2ml浓硝酸，酸化至pH1~2
	14天
	/

	镍
	GB/T 11912-1989
	250
	聚乙烯瓶
	每升水样中加入2ml浓硝酸，酸化至pH1~3
	14天
	/

	砷
	GB/T 7485-1987
	250
	聚乙烯瓶
	每升水样中加入2ml盐酸
	14天
	/

	总汞
	HJ 597-2011
	1000
	聚乙烯瓶
	每升水样中加入10ml以上浓盐酸使pH值应＜1，然后加入0.5g重铬酸钾，若橙色消失，使水样呈持久的淡橙色，密塞，摇匀。室温阴凉处保存。
	30天
	/

	凯氏氮
	GB/T 11891-1989
	500
	聚乙烯瓶
	加硫酸使水样酸化至pH＜2，
4℃冷藏
	30天
	/
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	灌溉水16项

	项目
	标准方法
	水样体积（mL）
	容器
	保存方法
	保存时间（≤）
	特殊要求

	水温
	GB/T 13195-1991
	/
	/
	/
	/
	根据水深在现场测定

	pH值
	HJ 1147-2020
	100
	聚乙烯瓶
	样品充满容器立即密封
	2小时
	　

	悬浮物
	GB/T 11901-1989
	单独采样500
	聚乙烯瓶
	4℃冷藏
	7天
	用采集水样润洗三次，漂浮或浸没的不均匀固体物质要从水中去除

	五日生化需氧量
	HJ 505-2009 非稀释非接种法
	单独采样1600
	棕色玻璃瓶
	0℃~4℃冷藏，暗处，密封
	24小时
	水样需充满样品瓶

	化学需氧量
	HJ 828-2017
	100
	玻璃瓶
	加入硫酸至pH<2，0℃~4℃冷藏
	5天
	/

	阴离子表面活性剂
	GB/T 7494-1987
	500
	经甲醇清洗过的玻璃瓶
	每100mL水样中加入1mL40%的甲醇溶液，0℃~4℃冷藏
	4天
	/

	氯化物
	GB/T 11896-1989
	100
	聚乙烯瓶
	无要求
	30天
	/

	硫化物
	HJ 1226-2021
	单独采样600
	聚乙烯瓶
	通常每升水中加入2mL1mol/L乙酸锌、1mL6g/L氢氧化钠溶液、2mL抗氧化剂溶液，常温避光保存
	4天
	1、采样时，采样瓶中先加入乙酸锌溶液，再加水样近满瓶，然后依次加入氢氧化钠溶液和抗氧化剂溶液，加塞后不留液上空间充满样品瓶。2、在采样现场用实验用水代替水样，以同样步骤加入保存剂后，作为全程序空白样品带回实验室。3、可以采集多个平行样品用于高浓度样品稀释、现场平行样和样品基体加标。

	全盐量
	HJ 51-2024
	200
	聚乙烯瓶
	0℃~4℃冷藏
	14天
	采样时应尽量避开表面浮油

	铅+镉+砷
	HJ 700-2014
	50
	聚乙烯瓶
	加硝酸，调至pH＜2
	14天
	/

	六价铬
	GB/T 7467-1987
	250
	玻璃瓶
	加入氢氧化钠调节pH≈8
	24小时
	/

	汞
	HJ 597-2011
	1000
	聚乙烯瓶
	每升水样中加入10ml以上浓盐酸使pH值应＜1，然后加入0.5g重铬酸钾，若橙色消失，使水样呈持久的淡橙色，密塞，摇匀。室温阴凉处保存。
	30天
	/

	粪大肠菌群
	HJ 347.2-2018 15管法
	400
	500mL灭菌具塞玻璃瓶
	10℃以下冷藏
	6小时
	如果采集的是含有活性氯的样品，需在采样瓶灭菌前加入0.10g/ml硫代硫酸钠溶液，以除去活性氯对细菌的抑制作用（每125ml容积加入0.1ml的硫代硫酸钠溶液)；如果采集的是重金属离子含量较高的样品，则在采样瓶灭菌前加入0.15g/ml乙二胺四乙酸二钠溶液，以消除干扰（每125ml容积加入0.3ml的乙二胺四乙酸二钠溶液）。实验室接样后，不能立即开展检测的，将样品于4℃以下冷藏并在2h内检测。

	蛔虫卵
	HJ 775-2015
	10000
	10L的塑料桶
	常温
	　
	采样前需要用样品荡洗塑料桶

	　
	
	
	
	
	
	　

	优先检测标准要求
	
	
	
	
	
	　

	　
	
	
	
	
	
	　

	采样及保存参考标准HJ 493-2009 水质采样 样品的保存和管理技术规定
	
	
	　

	　
	HJ 91.2-2022 地表水环境质量监测技术规范
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